Папку  "BirdsEye" нужно скопировать в папку "Garmin" на навигаторе, если она уже есть, копируем содержимое. 
Содержащийся в этой папке файл состоит из 3-х слоёв карт: зум 18 (50м на см)-ОТМ , зум 17 (80м на см)-яндекс спутник, зум 16(200м на см) - ГГЦ 250м.